关于“阜阳市政府幼儿园室外地面铺装工程”更正及延期公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：　AHGC-CG20210908

原公告的采购项目名称：阜阳市政府幼儿园室外地面铺装工程

首次公告日期：　2021年9月8日

## 二、更正信息

更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：1、原采购文件中“第三章 采购需求”中：

**产品名：环保EPDM橡胶颗粒**

1、环保EPDM橡胶颗粒按照标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测合格，要求型式检验，其中高聚物总量≥20%，气味等级≤3。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 标准要求 |
| 固体原料 |
| 1 | 18种多环芳烃总和 | mg/kg | ≤20 |
| 2 | 苯并（a）芘 | mg/kg | ≤1.0 |
| 3 | 可溶性铅 | mg/kg | ≤50 |
| 4 | 可溶性镉 | mg/kg | ≤10 |
| 5 | 可溶性铬 | mg/kg | ≤10 |
| 6 | 可溶性汞 | mg/kg | ≤2 |

2、环保EPDM橡胶颗粒提供颗粒抗老化测试，要求UVA(340nm)老化5000小时后，颜色无变化，灰度≥4、外观无结块、无撕裂结果的权威检测报告。

3、为确保耐用性，提供权威机构出具的环保EPDM橡胶颗粒在140℃以上，耐热性板结为0的检测报告。

4、环保EPDM橡胶颗粒提供根据 GB36246-2018、GB/T 2423.22-2012、GB/T 2411-2008 的标准，检测耐高低温性（64 次循环，共计512h）后的外观无明显变化、无开裂、无起泡，邵氏硬度 A≥50，拉伸强度≥1，冲击吸收 (0℃、23℃、50℃)%≥35、垂直变形/mm ≥1 的检测报告。

5、环保EPDM橡胶颗粒依据GB 4806.11-2016进行感官测试，要求色泽正常，无异臭无污物，浸泡液进行迁移试验后不脱色，不浑浊。依据GB 31604.2-2016检测高锰酸钾消耗量，结果≤15mg/kg。

以上均须提供检测报告复印件加盖公章（原件中标后备查）。

修改为：**产品名：环保EPDM橡胶颗粒**

1、环保EPDM橡胶颗粒按照标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测合格，其中高聚物总量≥20%，气味等级≤3。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 标准要求 |
| 固体原料 |
| 1 | 18种多环芳烃总和 | mg/kg | ≤20 |
| 2 | 苯并（a）芘 | mg/kg | ≤1.0 |
| 3 | 可溶性铅 | mg/kg | ≤50 |
| 4 | 可溶性镉 | mg/kg | ≤10 |
| 5 | 可溶性铬 | mg/kg | ≤10 |
| 6 | 可溶性汞 | mg/kg | ≤2 |

备注：以上均须提供检测报告复印件加盖公章（原件中标后备查）。

2、原采购公告中“四、响应文件提交”1、截止时间： 2021年 09 月 10 日 15 点 00 分（北京时间）修改为“1、截止时间： 2021年 09 月 13日 15 点 00 分（北京时间）”。

3、采购文件中对应内容同步修改，其他内容不变，由此给各潜在投标人带来不便之处敬请谅解。

更正日期：　2021年9月10日

## 三、其他补充事宜

/

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：阜阳市政府幼儿园

地 址：阜阳市颍州区清河东路532号

联系方式：18055817732

## 2.采购代理机构信息（如有）

名 称：安徽国轩项目管理有限公司

地　　址：阜阳市颍州区颍东区企业总部基地10楼

联系方式：17356954052

## 3.项目联系方式

项目联系人：彭工

电　　 话：17356954052

五、附件（*适用于更正中标、成交供应商*）

/